* Velmi hospodárný
* Nepění
* Pro jemné materiály

**Vlastnosti:**

**Aplikace :**

**AplKAplikace :**

**ikace:**

Petrosol PZ je vodný produkt, jehož vysoký obsah účinné látky umožňuje nízké dávkování. Nepění a neobsahuje kyselinu chlorovodíkovou. Petrosol PZ se používá k odvápnění všech druhů povrchů odolných materiálů. Může být také použit k regulaci pH oplachovací lázně v oblasti techniky a kovových povrchů, v prádelnách nebo v úklidových službách.

Pro odvápnění Petrosol PZ se zředí 1: 4 vodou, ve které musí být do nádoby vloženo příslušné množství vody. Neutralizace případných zbytků by měla být provedena zředěným roztokem louhu nebo soda. Pro neutralizaci pomocí sondy pH se dávka Petrosolu PZ provádí s automatickým kontrolním a dávkovacím systémem.

**Technické údaje :**

|  |  |
| --- | --- |
| Hustota 20 °C | 1.4 g/ml |
| Hodnota pH (1%) | 2,0 |
| p-hodnota | 12,3ml 0.1NaOH |

**Vlastnosti :**

**Poznámka :** Tento produkt zahrnuje řešení, které vyžaduje upozornění na nebezpečí. Dodržujte příslušné pokyny a doporučení na štítku a v bezpečnostním listu.